**Załącznik nr 1b do SWZ**

**monitor 23,8” – 50 sztuk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Opis parametru** | **Parametr oferowany przez Wykonawcę** (należy wypełnić każdą pozycję podając oferowane parametry) |
| 1 | Typ monitora | Monitor LCD o przekątnej minimum 23.8” |  |
| 2 | Zastosowanie | Monitor standardowy |  |
| 3 | Parametry | Monitor LCD o przekątnej minimum 23.8”:  - typ wyświetlacza IPS  - format obrazu: panoramiczny  - rozdzielczość natywna 1920 x 1080  - port cyfrowy umożliwiający komunikację z oferowanym komputerem – minimum 1 szt.  - przewód sygnałowy umożliwiający komunikacje z oferowanym komputerem dł. min. 1,8 m bez stosowania przejściówek  - jeden dodatkowy przewód DisplayPort od długości min. 1,8m  - przewód zasilający  - regulacja wysokości monitora  - regulacja pochylania panelu monitora  - PIVOT  - gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji, naprawa w następny dzień roboczy – min. 3 lata  - Zgłoszenia serwisowe obsługiwane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oferowanego monitora  - deklaracja zgodności CE dla monitora  - zgodność ze standardem Energy Star, TCO, EPEAT 2019 |  |