**Załącznik nr 1b do SWZ**

**monitor 23,8” – 50 sztuk**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa parametru** | **Opis parametru** | **Parametr oferowany przez Wykonawcę** (należy wypełnić każdą pozycję podając oferowane parametry) |
| 1 | Typ monitora | Monitor LCD o przekątnej minimum 23.8” |  |
| 2 | Zastosowanie | Monitor standardowy |  |
| 3 | Parametry | Monitor LCD o przekątnej minimum 23.8”:- typ wyświetlacza IPS- format obrazu: panoramiczny- rozdzielczość natywna 1920 x 1080- port cyfrowy umożliwiający komunikację z oferowanym komputerem – minimum 1 szt.- przewód sygnałowy umożliwiający komunikacje z oferowanym komputerem dł. min. 1,8 m bez stosowania przejściówek- jeden dodatkowy przewód DisplayPort od długości min. 1,8m- przewód zasilający- regulacja wysokości monitora- regulacja pochylania panelu monitora- PIVOT- gwarancja producenta świadczona w miejscu instalacji, naprawa w następny dzień roboczy – min. 3 lata- Zgłoszenia serwisowe obsługiwane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta oferowanego monitora- deklaracja zgodności CE dla monitora- zgodność ze standardem Energy Star, TCO, EPEAT 2019 |  |